四川嘉阳煤矿改建洗选厂 (EPC)工程

招标公告

（招标编号：SCJY-201817）

1、项目概况：

四川嘉阳集团有限责任公司改建嘉阳煤矿90万吨/年跳汰洗选煤系统，主要为提高煤质，满足市场煤质需求，缓解现有风选煤负荷。

建设地点位于四川乐山市犍为县芭沟镇嘉阳煤矿原洗煤厂，位于嘉阳煤矿工业广场旁，在建设红线外300米范围处有家属区。

本期工程为改建项目，改建嘉阳煤矿90万吨/年跳汰洗选煤系统。

本工程原煤采用原皮带运煤系统，出煤口可根据实际需求进行改路。

本工程需配套相应的配电装置。

厂区内有可接入生产用水水源，生活用水来自集团公司居民用水。

本工程洗煤用水全部循环利用，不产生工业污水，噪音及粉尘达到国家环保要求。

2、资金来源：全部为企业自筹资金。

3、项目名称：四川嘉阳煤矿改建洗选厂 (EPC)工程

4、招标编号：SCJY-201817

5、招标范围：本次招标为嘉阳煤矿90万吨/年跳汰洗选煤系统设计、采购、施工、试运行、服务（包括竣工验收）等实行全过程的承包（详见招标文件第四章）。

6、对投标人的资格要求：

投标人应同时满足下列全部要求：

（1）、投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

（2）、具备建设部颁发的煤炭行业建设工程总承包三级资质；

（3）、通过ISO9001系列（质量、环境、职业健康安全）管理体系认证；

（4）、近三年有一个以上90万吨/年及以上的洗选煤总承包工程业绩，若以联合体投标的，该联合体成员之间近三年共同合作过类似的洗选煤总承包工程项目；

（5）、投标人必须具有不少于一个90万吨/年及以上的洗选煤系统施工图设计并投产业绩；

（6）、配套的钢结构工程施工单位应具备：钢结构工程施工专业承包贰级或以上资质；配套的建筑单位应具有建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级或以上资质设计业绩；要求：

（7）、配套的安装工程施工单位应具有建设部颁发的机电设备安装工程专业承包三级及以上资质或机电安装工程施工总承包三级及以上资质；在专业技术、设备设施、人员组织和业绩经验等方面具有设计、设备管理、质量控制和项目经营管理的相应资格和能力；

（8）、具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（9）、企业注册资本金不低于1000万元人民币；

（10）、配套的设计、施工单位应按照四川省政府规定部门进行登记备案；

（11）、投标人允许以联合体方式进行投标。联合体允许最多3家单位联合组成，各方均有为独立法人资格。联合体应有书面的联合体协议，应明确牵头负责单位为机电设备安装单位，确定牵头人的职责、权利和义务。明确联合体各成员的职责分工和专业工程范围，以便招标人对联合体成员资质进行审查，防止中标后产生纠纷；

备注：开标时，必须携带营业执照、企业资质、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户行许可等证照原件以供现场资质审查；

7、招标文件售价：每套人民币200元，售后不退。

8、招标文件出售时间：自2018年6月15日起至2018年6月29日止，每天上午8：00-11：50，下午14：30-17：00（北京时间，法定节假日除外。）

9、招标文件出售地点：

地址：四川省犍为县芭沟镇四川嘉阳集团有限责任公司招标办

购买招标文件时，请携带以下资料原件或复印件加盖公章，并准备复印件（须加盖投标单位公章）一套备查：本单位总承包、设计资质证书、营业执照、法人代表授权书或单位介绍信及个人身份证（原件）、回执确认单、业绩证明材料（合同正本及完成整套试运并移交试生产的业主方证明）、投标人的财务报表或银行资信证明及本公告要求的投标人资格证明材料等。

10、现场踏勘: 不组织：投标单位自行组织踏勘。

11、投标截止时间：2018年7月25日上午9：00（北京时间）

12、开标时间：2018年7月25日上午9:30（北京时间）

13、投标文件递交及开标地点：四川省犍为县芭沟镇四川嘉阳集团有限责任公司二楼会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交的投标文件将不予接受。届时请投标人派代表出席开标会议。

14．发布公告的媒介

本次招标公告在 四川省投资集团有限责任公司网、嘉阳集团公司网上发布

15.招标人：四川嘉阳集团有限责任公司

比选地点：四川嘉阳集团有限责任公司办公楼二楼会议室。

 办公地址：四川省乐山市犍为县芭沟镇跃进桥

 邮政编码：614400

  联系电话：0833-4091267

 企业网址：jyjt.invest.com.cn

  联 系 人: 查丽婷