**四川川投燃气发电有限责任公司**

**接入中石油天然气管道工程防腐钢管材料采购**

**招标公告**

**1．招标条件**

 本招标项目是四川川投燃气发电有限责任公司接入中石油天然气管道工程，项目业主为四川川投燃气发电有限责任公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为四川川投燃气发电有限责任公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的防腐钢管材料采购进行公开招标。

1. **项目概况与招标范围**

2.1 建设地点：四川省达州市经济开发区

2.2 建设规模：从中石油达州经开区输气站围墙外1m至四川川投燃气发电有限责任公司达州燃气电站调压计量站新建一条天然气输气管道，全长约2.65km，管道规格D508，设计管道压力6.3MPa，设计输气量15×108m3/a；其中定向钻穿越长度约1km。

2.3 本次招标采购材料名称、数量、技术规格：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **数量** | **主要技术参数** | **备注** |
| 1 | 防腐钢管 | t  | 约314.4 | 直缝埋弧焊钢管D508×10 L415M PSL2，常温型加强级三层聚乙烯防腐 | 详见招标文件 |
| 2 | 防腐热煨弯头 | 个 | 详见招标文件 | 直缝埋弧焊钢管D508×12.5 L415M PSL2，防腐做法详招标文件 | 详见招标文件 |

2.4交货地点：达州市经济开发区项目现场。

2.5交货期：合同签订后30日历天内。

**3. 投标人资格要求**

3.1 本次招标要求投标人须具备以下资格，并具有与本招标项目相应的供货能力：

（1）投标人应具有独立的法人资格；

（2）投标人应是具有长输管道特种设备生产许可证的生产厂家或经营范围涵盖本次招标采购材料范围的经销商；

材料生产厂家应具备：国家质量监督检验检疫总局颁发的长输管道特种设备生产许可证，且已通过ISO 9001质量体系认证或与之等效的质量体系认证。

经销商应提供：拟供材料生产厂家的由国家质量监督检验检疫总局颁发的长输管道特种设备生产许可证、及已通过ISO 9001质量体系认证或与之等效的质量体系认证。

1. 具有管道防腐的相关资质或拟委托防腐厂家具有防腐相关资质；

（4）近三年（2015年至今）具有不少于一个类似项目业绩（类似项目是指：管径DN400及以上、管道压力不小于4.0Mpa的天然气防腐钢管供货业绩）；

（5）近三年（2015年至今）财务无亏损；

（6）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况；

（7）最近三年（2015年至今）没有发生骗取中标、严重违约等不良行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

3.2本次招标**不接受**联合体投标。

**4. 招标文件的获取**

4.1 凡有意参加投标者，请于2018年 5 月 9 日至2018年 5月 13 日，每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：30时（北京时间，下同）， 在达州市斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司计划营销部持下列证件（证明、证书）获取招标文件。

（1）经办人有效身份证原件，留加盖投标人单位公章复印件；

（2）单位介绍信原件，留原件；

（3）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本原件，留加盖投标人单位公章的复印件；

（4）资质证书（特种设备生产许可证）副本原件，留加盖投标人单位公章的复印件；

或将上述证明文件的原件扫描件发至招标人邮箱获取招标文件。

**5. 投标文件的递交**

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 5 月 18 日 10 时 00 分（北京时间），地点为达州市斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司四楼会议室（如有调整，另行通知）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

**6. 发布公告的媒介**

本次招标公告在川投集团外网（网址：http://www.invest.com.cn/）上发布。

**7. 联系方式**

招 标 人： 四川川投燃气发电有限责任公司

地 址： 四川省达州市斌郎乡桥坝村

邮 编： 635022

联 系 人： 黄先生

电 话： 0818-3331166

手 机： 18011231656

邮 箱： 236596413@qq.com