**四川川投燃气发电有限责任公司**

**接入中石油天然气管道工程站内阀门采购**

**比选公告**

四川川投燃气发电有限责任公司现通过比选方式确定接入中石油天然气管道工程站内阀门采购中选人，诚邀符合资格条件的潜在申请人参加本项目的比选。

1. 比选项目名称：

接入中石油天然气管道工程站内阀门采购

1. 建设地点：达州市经济开发区
2. 项目概况：从中石油达州经开区输气站围墙外1m至四川川投燃气发电有限责任公司达州燃气电站调压计量站新建一条天然气输气管道，全长约2.5km，管道规格DN500，设计管道压力6.3MPa，设计输气量15×108m3/a。
3. 比选内容：

采购材料名称、数量、技术规格：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 球阀 | 20寸600磅 | 个 | 1 | 见技术规格书 |
| 2 | 球阀 | 12寸600磅 | 个 | 2 | 见技术规格书 |
| 3 | 球阀 | 3寸600磅 | 个 | 1 | 见技术规格书 |
| 4 | 球阀 | 1寸600磅 | 个 | 3 | 见技术规格书 |

备注： 1、交货地点：达州市经济开发区项目现场。

2、交货期：合同签订后**65日**历天内。

1. 比选申请人资格要求

（1）投标人应具有独立的法人资格；

（2）投标人应是具有本次招标采购材料相应的特种设备生产许可证的生产厂家或经营范围涵盖本次招标采购材料范围的经销商；

生产厂家应具备：已通过 ISO 9001 质量体系认证或与之等效的质量体系认证，以及 HSE 体系认证，证书必须在有效期内；具有与本项目锻钢球阀压力等级相匹配的压力管道元件设计、制造资质；设计及制造资质取得权威部门或机构颁发的 API 6D 证书、API 6FA 证书或 API 607 证书及相关文件。

经销商应提供：拟供货厂家已通过 ISO 9001 质量体系认证或与之等效的质量体系认证，以及 HSE 体系认证，证书必须在有效期内；具有与本项目锻钢球阀压力等级相匹配的压力管道元件设计、制造资质；设计及制造资质取得权威部门或机构颁发的 API 6D 证书、API 6FA 证书或 API 607 证书及相关文件。

1. 生产厂家或经销商近5年来有不小于本项目公称尺寸和公称压力的产品在国内同类项目服务超过 2 年以上的业绩，且产品长期地和安全地运行。

（4）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况。

6、比选文件的获取

凡有意参加比选者，请于**2018年5月18日至2018年5月21日，**每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：30时（北京时间，下同）， 在达州市斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司计划营销部持下列证件（证明、证书）获取招标文件：

**（1）经办人有效身份证原件，留加盖公章复印件；**

**（2）单位介绍信原件，留原件；**

**（3）营业执照副本原件，留加盖公章的复印件；**

**（4）企业资质证书副本原件，留加盖公章的复印件；**

**或将上述获取招标文件时需留存的证明文件扫描件发至招标人邮箱获取招标文件。**

7、比选申请文件的递交

比选申请文件递交的截止时间为**2018年5月27日上**午10时 00 分（北京时间），递交地点为达州市斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司四楼会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

8、发布公告的媒介

本比选公告于四川省投资集团有限责任公司网站（http://www.invest.com

.cn/）发布。

9、联系方式

比 选 人：四川川投燃气发电有限责任公司

地 址：四川省达州市经开区斌郎乡桥坝村

邮 编：635000

联 系 人：黄先生

电 话：0818-3331166 18011231656

邮 箱：236596413@qq.com

2018 年5月18日